УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

городского поселения

от 25.11.2016 № 333

**ПРАВИЛА**

расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения при определении размера ассигнований из бюджета Большевишерского городского поселения, предусматриваемых на указанные цели

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета Большевишерского городского поселения, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее -автомобильные дороги) на очередной финансовый год и плановый период.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы (Нприв. кап. рем., Нприв. рем., Нприв. сод.), рассчитываемые по формуле:

Нприв. = Н х Кдеф. х Ккат..,

где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения V категории;

Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), определяемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании бюджета Большевишерского городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице I.

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных

дорог по соответствующим категориям

Таблица I

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид работы | Категория автомобильной дороги | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт | 2,91 | 1,52 | 1.46 | 1,37 | 1,0 |
| 3. | Содержание | 2,03 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,0 |

3. Определение размера ассигнований из бюджета Большевишерского городского поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог осуществляется по формулам:

а) Акал. рем. = Нприв. кап. рем. х Ькап. рем.,

где:

Акап. рем. - размер ассигнований из бюджета Большевишерского городского поселения на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

Lкап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащей капитальному ремонту автомобильных дорог на год планирования;

б) Арем. = Нприв. рем. х Lрем.,

где:

Арем. - размер ассигнований из бюджета Большевишерского городского поселения на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащей ремонту на год планирования.

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Большевишерского городского поселения на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.

4. Расчет размера ассигнований из бюджета Большевишерского городского поселения на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Асод. = Нприв. сод. х L,

где:

Асод. - размер ассигнований из бюджета Большевишерского городского посления на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Большевишерского городского поселения на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований из бюджета Большевишерского городского поселения на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Большевишерского городского поселения для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог городского поселения.

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории Большевишерского городского поселения, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле;

Lкап. рем. = L / Ткап. рем. - Lрек.,

где:

Ткап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);

Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории в Большевишерском городском поселении, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем.), определяется по формуле:

Lрем. = L*/* Трем. - (Lрек. + Lкап. рем.),

где:

Трем. - нормативный межремонтный срок по ремонту дорог каждой категории согласно таблице 2.

Нормативные межремонтные сроки (лет)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Категории дорог | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ремонт | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |